*Zasady tworzenia bazy EGiB zalecane przez PODGiK w Mońkach:*

1. Obiekt „budynek” pozyskuje się w przypadku pomierzonego budynku istniejącego na gruncie spełniającego definicję budynku według rozporządzenia w sprawie PKOB.

Przy tworzeniu obiektu należy:

- w jego obrysie lub przy pomocy odnośnika wstawić etykietę mapy zasadniczej ${u.ETYKIETA} oraz etykietę mapy ewidencyjnej ${u.ETYKIETA\_E}, brak obrotu etykiety,

- w danych podstawowych obiektu umieścić zarezerwowany wcześniej w EGiB numer identyfikacyjny budynku w postaci ID.OBR-ID.BUD, gdzie ID.OBR to numer obrębu ewidencyjnego, określić sposób pozyskania oraz umieścić liczbę kondygnacji nadziemnych i funkcję budynku opisaną odpowiednią literą alfabetu, dane dodatkowe pobierane będą z bazy opisowej,

Dopuszcza się stosowanie łuków i okręgów podczas pozyskiwania obrysu obiektu „budynek”.

1. Obiekt „budynek projektowany” pozyskuje się w przypadku ostatecznej decyzji odpowiedniego organu zatwierdzającej projekt budowy.

Przy tworzeniu obiektu należy:

- w danych podstawowych obiektu umieścić zarezerwowany wcześniej w EGiB numer identyfikacyjny budynku w postaci ID.OBR-ID.BUD, gdzie ID.OBR to numer obrębu ewidencyjnego oraz określić sposób jego pozyskania,

Dopuszcza się stosowanie łuków i okręgów podczas pozyskiwania obrysu obiektu „budynek projektowany”.

1. Obiekt „budynek w budowie” pozyskuje się w przypadku dokumentacji sporządzonej podczas wytyczenia obiektu budowlanego, gdy podczas pomiaru sytuacyjnego stwierdzono na gruncie obecność fundamentów rokujących dalszym procesem budowlanym lub gdy ten proces został zapoczątkowany ale nie skończony.

Przy tworzeniu obiektu należy:

- w danych podstawowych obiektu umieścić zarezerwowany wcześniej w EGiB numer identyfikacyjny budynku w postaci ID.OBR-ID.BUD, gdzie ID.OBR to numer obrębu ewidencyjnego oraz określić sposób jego pozyskania,

Dopuszcza się stosowanie łuków i okręgów podczas pozyskiwania obrysu obiektu „budynek projektowany”.

1. Obiekty typu „blok budynku”, „łącznik”, „nawis” należy oznaczyć odpowiednimi etykietami tych obiektów. Pozyskując obiekt przyjąć identyfikator losowy, a w danych dodatkowych uzupełnić numer najniższej i najwyższej kondygnacji bloku oraz oznaczenie bloku ID.BUD-NR, gdzie NR to kolejny numer bloku przypisany do budynku.
2. Obiekty związane z budynkami należy docinać/dociągać do obrysu budynku.
3. Obiekty pozyskiwane do bazy EGiB należy pozyskiwać z zachowaniem wymaganych przepisami relacji między nimi.

*Uwaga:*

*Powyższy opis nie zawiera wszystkich obiektów należących do bazy danych EGiB, ma na celu poruszenie głównych kwestii redakcyjnych, które pozwolą ujednolicić zasady budowy bazy danych EGiB na terenie powiatu monieckiego.*